**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування (Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади)** **, ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:** UA-2021-04-20-002547-b **, на очікувану вартість - 200000,00 грн.**

**Оголошення про проведення відкритих торгів**

1.Найменування**:** Виконавчий комітет Обухівської міської ради.

2.Місце знаходження: 08700, Київська обл.., місто Обухів, вул. Київська, 10.

3.Код ЄДРПОУ:04362680

4.Категорія: відповідно до п.1 ч.1 ст.2 Закону України №922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі- Закон) в редакції від 19.04.2020р.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: **Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади» (код ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)**.

6.Дата оголошення: 20 квітня 2021 року.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги

8.Ідентифікатор закупівлі: **:** UA-2021-04-20-002547-b

9.Строк надання послуг: З дати укладання договору по 31.10.2021року.

10.Очікувана вартість предмета закупівлі: 200 000,00 грн (з ПДВ).

Відповідно до рішення Обухівської міської ради №56-3-VIІІ від  24.12.2020 «Про затвердження Програми енергозбереження і енергоефективності  та  реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» розрахованої відповідно до очікуваної потреби обсягу закупівлі та вартості надання послуг, визначеної за результатами проведеного моніторингу ринку цін.

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням.**:**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі : ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проектування (Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва населеного пункту | Населені пункти Обухівської міської територіальної громади:м.Обухів;Села: Ленди,.Таценки, Нещерів,.Дереʼяна, Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі |
| 2. | Підстава для розроблення схеми | 2.1. Закон України «Про благоустрій населених пунктів». 2.2. Закон України «Про відходи».2.3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».2.4. Закон України «Про житлово-комунальні послуги».2.5. Земельний кодекс України.2.6. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність».2.7. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку».2.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами» (із змінами).2.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» (із змінами).2.10. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2017 № 57 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів»2.11. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів».2.12. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць».2.13. ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» 2.14 Розпорядження КМУ від 08.11.2017 «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» |
| 3. | Замовник розроблення схеми | Виконавчий комітет Обухівської міської ради  |
| 4. | Розробник схеми | Розробник схеми (Виконавець) визначається на конкурсних засадах  |
| 5. | Строк розроблення схеми | Загальний строк розроблення, погодження та затвердження схеми не повинен перевищувати 12 місяців (з дати прийняття рішення про її розроблення) без урахування строку проведення допроєктних досліджень |
| 6. | Строк, на який розробляється схема та строк розрахункового етапу схеми | Строк, на який розробляється схема (20 років) Строк розрахункового етапу Схеми - 5 років |
| 7. | Чисельність населення з урахуванням маятникової міграції та середньорічної чисельності туристів і гостей відповідно до генерального плану населеного пункту | 46200 тис. чол. з урахуванням маятникової міграції та середньорічної чисельності туристів і гостей) |
| 8. | Норми надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджені органом місцевого самоврядування | 1.Рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 05.11.2019 №616 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Обухівської міської ради»2. Норми надання послуг з вивезення побутових відходів для сіл Нещерів,.Дереʼяна, Григорівка, Гусачівка, Матяшівка, Германівка, Деремезна, Долина, Макарівка, Копачів, Застугна, Шевченкове, Красна Слобідка, Безіменне, Красне Перше, Козіївка, Мала Вільшанка, Степок, Перегонівка, Перше Травня, Семенівка, Кулі, що будуть розроблені та затверджені виконавчим комітетом Обухівської міської ради  |
| 9. | Розподіл території населеного пункту за районами санітарного очищення | Розподіл території Обухівської міської ради за районами санітарного очищення та визначення межі районів здійснюється під час розроблення схеми, окремо по кожному населеному пункту  |
| 10. | Необхідно визначати (з урахуванням перспективного розвитку) | 10.1 методи поводження з побутовими відходами, включаючи небезпечні відходи у їх складі, промисловими відходами III - IV класів небезпеки, які відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 можуть прийматися на полігони побутових відходів;10.2 методи прибирання об'єктів благоустрою, методи знешкодження вуличного змітання, методи утилізації та/або перероблення рослинних залишків (опале листя, скошена трава, гілки, хмиз тощо);10.3 методи збирання, видалення та складування ремонтних відходів; 10.4 методи збирання та утилізації медичних відходів;10.5 методи ліквідації снігу під час великих разових снігопадів;10.6 методи та відсотки механізованої посипки вулиць взимку;10.7 черговість здійснення заходів санітарної очистки та прибирання населених пунктів.10.8 тип, кількість, технічні характеристики контейнерів для зберігання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, машин, механізмів, устаткування. Обладнання контейнерних майданчиків відповідно до п. 2.7 Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 №145;10.9 тип, кількість, потужність і розміщення в плані населеного пункту об'єктів поводження з відходами;10.10 доцільність розширення, реконструкції, модернізації існуючих та будівництва нових об'єктів поводження з побутовими відходами та прибирання території населеного пункту, їх основних параметрів і місць розміщення, в тому числі:- баз спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, машин і механізмів для прибирання;- перевантажувальних/сортувальних станцій;- підприємств сортування та перероблення побутових відходів;- підприємств термічного перероблення побутових відходів, сміттєспалювальних або сміттєпереробних заводів;- полігонів побутових відходів;- місць тимчасового розміщення небезпечних відходів у складі побутових відходів до їх передачі спеціалізованим підприємствам;- зливних станцій;- піскобаз;- снігозвалищ - тощо.10.11 обсяги фінансування заходів, передбачених схемою;10.12 обсяги здійснення робіт із планово-регулярного механізованого прибирання територій з удосконаленим покриттям (за типами територій);10.13 обсягів механізованого посипання проїзної частини вулиць і доріг під час ожеледиць і снігопадів у відсотках від їх загальної площі;10.14 способів та обсягів ліквідації запропонованими способами снігу під час разових снігопадів;10.15 інших заходів із санітарного очищення;10.16 методи прибирання земельних ділянок в межах міста від засмічення побутовими відходами підприємствами, організаціями, установами, у користуванні яких знаходиться дана територія.10.17 розміщення споруд зазначити на схемі санітарної очистки та прибирання населених пунктів;10.18 збирання побутових відходів на територіях приватної садибної забудови населених пунктів з переходом з планово-поквартирної на роздільну;10.19 на першу чергу (5 років) та розрахунковий (20 років) термін повне охоплення планово-регулярним вивезенням твердих побутових відходів від всіх житлових і громадських будинків, установ і підприємств культурно-побутового призначення незалежно від їхньої відомчої належності.10.20 на першу чергу (5 років) передбачити організацію очистки, дезінфекції вигребів, вивезення рідких відходів з неканалізованих частин міста Обухів та сіл.10.21 визначити обсяги рідких відходів;10.22 визначити потребу в асенізаційних машинах.10.23 передбачити утилізацію медичних відходів ( в т.ч. специфічних післяопераційних);10.24 врахувати в Схемі санітарної очистки розміщення майданчиків для вигулу тварин та заходи з догляду за безпритульними тваринами;10.25 Напрямки розвитку сфери поводження з тваринами;10.26 методи збору та знешкодження трупів безпритульних тварин. 10.27 розрахувати необхідну кількість стаціонарних громадських вбиралень всіх видів.10.28 визначити вимоги з організації робіт з прибирання, миття та дезінфекції громадських вбиралень всіх видів, у тому числі:а) вартість заходів, які виконуються відповідно до схеми санітарної очистки та прибирання міста.б) вартість будівництва (реконструкції) стаціонарної громадської вбиральні.10.29 визначити маршрути щодо черговості робіт під час зимового прибирання з врахуванням класифікації вулиць та термінами виконання окремих видів робіт та місць вивезення снігу.10.30 розрахувати потребу спецтехніки (спецмашин та механізмів для механізованого прибирання міських територій, у тому числі: за типами машин та їх призначенням, інший обслуговуючий транспорт).10.31 розрахувати кількість технологічних матеріалів необхідних для оброблення вулично-дорожньої мережі у зимовий період (тис.тонн).10.32 розрахувати кількість технічної води, необхідної для поливання та миття територій (тис.куб.м) та місця заправок.Схема санітарного очищення міста повинна передбачати:- більший ступінь перероблення чи утилізації побутових відходів;- найбільш ефективні методи поводження з відходами з врахуванням необхідності їх роздільного збирання та економічних, екологічних та соціальних умов;- прибирання території міста із застосуванням найбільш удосконалених машин і механізмів.Склад та зміст схеми санітарного очищення міста повинні відповідати вимогам ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту».Розроблення та погодження схеми санітарного очищення міста повинно здійснюватися з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю» та постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці». |
| 11. | Погодження схеми санітарного очищення міста | Проект схеми санітарного очищення території населених пунктів Обухівської міської територіальної громади погоджується Виконавцем із заінтересованими органами:1) відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету Обухівської міської ради (Замовник):- земельним відділом середовища виконавчого комітету Обухівської міської ради;- відділу охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Обухівської міської ради;- Відділом розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури виконавчого комітету Обухівської міської ради;- відділом з питань благоустрою виконавчого комітету Обухівської міської ради;- відділом житлово-комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Обухівської міської ради;- фінансове управління.2) територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;3) територіальним органом Державної екологічної інспекції України;4) територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій. |
| 12 | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту | 13.1. Заходи з забезпечення функціонування санітарного очищення території міста на період дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.13.2. Заходи з ліквідації наслідків дії надзвичайних ситуацій.13.3. Заходи з забезпечення функціонування санітарного очищення території міста на період особливого періоду.13.4. Заходи з ліквідації наслідків дії особливого періоду. |
| 13 | Здійснення стратегічної екологічної оцінки Схеми | Організація проведення стратегічної екологічної оцінки схеми санітарного очищення населених пунктів Обухівської міської територіальної громади здійснюється Виконавцем відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а також Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування , затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 (із змінами) |
| 14 | Результати роботи  | Розроблена та погоджена схема санітарного очищення території Обухівської міської територіальної громади надається у 4-х примірниках на паперових носіях та в електронному вигляді (у форматі: текстові дані – DOC(X), PDF (з текстовим змістом, не скановане зображення), графічні дані – TIFF та/або, JPG (JPEG) графічні матеріали включають креслення:Схема санітарного очищення - Існуючий стан; Схема санітарного очищення - Перспективний розвиток та оформлюються згідно з вимогами ДБН Б 2.2 – 6: 2013) Замовнику для подальшого винесення на затвердження виконавчим комітетом Обухівської міської ради Київської області |
| \*Графічні матеріали обов’язково містять місця розташування контейнерних майданчиків |